***ПРАЙС-ЛИСТ 18.03.2023 г***

***Швейное оборудование INDERLE***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Марка***  ***машины*** | ***Краткие технические характеристики*** |  | ***Цена за голову*** |  |
| ***Оверлоки, приспособления к оверлокам*** | | | |  |
| ***IDL-40*** | Двухниточный оверлок для сшивания материала встык плоским швом.  Ширина стежка 2-4 мм, швейная игла A2SD, кол-во нитей: 2 или 3,  скорость 4000 об/ мин, кол-во игл: 1 или 2, |  | ***3973 $*** |  |
| ***IDL-01*** | **Приставка для трёхниточного оверлока. Подходит для получения декоративного**  **ракушечного шва благодаря комбинации кулачков и нитенатяжителей.**  **Может устанавливаться на все виды 3-х ниточных оверлоков.** |  | ***318 $*** |  |
| ***IDL-38*** | Однониточный оверлок для обработки края толстых тканей декоративным ракушечным швом различных размеров.  Длина стежка 10-20 мм, швейная игла DBx1 №23, кол-во нитей: 1,  скорость 1200 об/ мин, кол-во игл: 1, максимальная высота подъема лапки 7 мм |  | ***2270 $*** |  |
| ***IDL-30*** | Трехниточный оверлок подходит для обметывания нашивок, шевронов и значков разной формы и предназначения.  Длина стежка 0.6-1.2 мм, швейная игла LN4BD, кол-во нитей: 3,  скорость 5500 об/ мин, кол-во игл: 1, максимальная высота подъема лапки 5 мм |  | ***3973 $*** |  |
| ***IDL-942*** | Трехниточный оверлок для обметки края манжет рабочих перчаток.  Длина стежка 2,5-3 мм, швейная игла DСx1, кол-во нитей: 3,  скорость 5000 об/ мин, кол-во игл: 1, ширина шва 3-6 мм  максимальная высота подъема лапки 10 мм. |  | ***2951 $*** |  |
| ***IDL-302*** | Однониточный оверлок цепного стежка для соединения деталей встык. Используется для временного соединения краев полотен встык для последующей обработки изделий:  отбеливания, окрашивания и печати на ткани.  Длина стежка: 1,8-6мм, швейная игла DCx27 №16, кол-во нитей: 1,  скорость 4200 об/ мин, максимальная высота подъема лапки: 10 мм. |  | ***1362 $*** |  |
| ***IDL-304*** | Двухниточный оверлок подходит для обмётки края ковровых покрытий с обрезкой (обметка одеял, подушек и мешков)  Длина стежка 1,8-4,5 мм, ширина шва 10 мм, швейная игла DMx5 №23 , кол-во нитей: 2,  скорость 3000 об/ мин, кол-во игл: 1,  максимальная высота подъема лапки 10 мм. |  | ***1430 $*** |  |
| ***IDL-309*** | Трёхниточный оверлок с механизмом обрезки для обмётки края ворсистых ковров,  джутовых одеял, диванных подушек, мешков**,**  Длина стежка 1,8-4,5мм, швейная игла DMx5 №23, кол-во нитей: 3,  скорость 3000 об/ мин, кол-во игл: 1,  максимальная высота подъема лапки 10 мм. |  | ***1430 $*** |  |
| ***Стол для оверлока*** | |  | ***108 $*** |  |