***ПРАЙС-ЛИСТ 18.03.2023 г***

***Швейное оборудование INDERLE***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Марка*** ***машины*** | ***Краткие технические характеристики*** |  | ***Цена за голову*** |  |
| ***Оверлоки, приспособления к оверлокам*** |  |
| ***IDL-40*** | Двухниточный оверлок для сшивания материала встык плоским швом. Ширина стежка 2-4 мм, швейная игла A2SD, кол-во нитей: 2 или 3, скорость 4000 об/ мин, кол-во игл: 1 или 2,  |  | ***3973 $*** |  |
| ***IDL-01*** | **Приставка для трёхниточного оверлока. Подходит для получения декоративного****ракушечного шва благодаря комбинации кулачков и нитенатяжителей.****Может устанавливаться на все виды 3-х ниточных оверлоков.** |  | ***318 $*** |  |
| ***IDL-38*** | Однониточный оверлок для обработки края толстых тканей декоративным ракушечным швом различных размеров. Длина стежка 10-20 мм, швейная игла DBx1 №23, кол-во нитей: 1, скорость 1200 об/ мин, кол-во игл: 1, максимальная высота подъема лапки 7 мм |  | ***2270 $*** |  |
| ***IDL-30*** | Трехниточный оверлок подходит для обметывания нашивок, шевронов и значков разной формы и предназначения. Длина стежка 0.6-1.2 мм, швейная игла LN4BD, кол-во нитей: 3,скорость 5500 об/ мин, кол-во игл: 1, максимальная высота подъема лапки 5 мм |  | ***3973 $*** |  |
| ***IDL-942*** | Трехниточный оверлок для обметки края манжет рабочих перчаток.Длина стежка 2,5-3 мм, швейная игла DСx1, кол-во нитей: 3, скорость 5000 об/ мин, кол-во игл: 1, ширина шва 3-6 мммаксимальная высота подъема лапки 10 мм. |  | ***2951 $*** |  |
| ***IDL-302*** | Однониточный оверлок цепного стежка для соединения деталей встык. Используется для временного соединения краев полотен встык для последующей обработки изделий: отбеливания, окрашивания и печати на ткани. Длина стежка: 1,8-6мм, швейная игла DCx27 №16, кол-во нитей: 1, скорость 4200 об/ мин, максимальная высота подъема лапки: 10 мм. |  | ***1362 $*** |  |
| ***IDL-304*** | Двухниточный оверлок подходит для обмётки края ковровых покрытий с обрезкой (обметка одеял, подушек и мешков) Длина стежка 1,8-4,5 мм, ширина шва 10 мм, швейная игла DMx5 №23 , кол-во нитей: 2, скорость 3000 об/ мин, кол-во игл: 1, максимальная высота подъема лапки 10 мм. |  | ***1430 $*** |  |
| ***IDL-309*** | Трёхниточный оверлок с механизмом обрезки для обмётки края ворсистых ковров,джутовых одеял, диванных подушек, мешков**,** Длина стежка 1,8-4,5мм, швейная игла DMx5 №23, кол-во нитей: 3, скорость 3000 об/ мин, кол-во игл: 1, максимальная высота подъема лапки 10 мм. |  | ***1430 $*** |  |
| ***Стол для оверлока*** |  | ***108 $*** |  |